Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Шосткинської міської ради:
Код ДК 021:2015 31680000-6 — Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання  
Придбання джерел резервного живлення для матеріально-технічного забезпечення тероборони 
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно запиту військових для матеріально-технічного забезпечення тероборони:
Технічна специфікація
	№ п/п
	Найменування
	Специфікація
	Кількість
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	Зарядна станція типу EcoFlow Delta 3 MAX
 (Джерело резервного живлення) або еквівалент 
	Зарядна станція:
Ємність, не менше: 2048 Вт·год
Пікова потужність, Вт, не менше: 4800
Розміри, мм, не більше: 494 × 239 × 305
Віддалене керування: Wi-Fi, Bluetooth, Додаток
Потужність USB Type-A, Вт, не менше: 18
Кількість USB Type-C, не менше: 3
Кількість DC: 1
Кількість USB Type-A : 1
Кількість USB Type-C:3
Кількість розеткок AC 230В: 4
Автомобільна розетка (прикурювач), не менше: 1
Можливість модернізації : підключення сонячної панелі, Підключення генератора
Технологія : LFP
Дисплей: наявний 
USB-порти 	USB-A 1 × 18В; USB-C 1 × 100 Вт (HID); 2 × 30 Вт (загалом 30 Вт)
Зарядка: від сонячної панелі, від розетки AC 230В (68 хвилин), Від генератора максимум 2400 В, Від автомобільної розетки (прикурювача) 12 В/24 В ⎓8 А
Вага, не більше: 20.3 кг
Дата кабель USB-C to USB-C 1.2m 100W:
Тип: кабель
Тип конектора 1: USB Type-C
Тип конектора 2: USB Type-C
Довжина: 1.2 м
Особливості: 100W
Колір: чорний
Мережевий фільтр:
Кількість розеток: 5
Тип вихідних розеток: євророзетка із заземленням (Тип F)
Тип вхідної вилки: євровилка із заземленням (Тип F)
Довжина кабелю: 2 м
Технічні характеристики кабелю: 1 мм²
Особливості: із загальним вимикачем, заземлюючий контакт
Додаткові характеристики: двополюсний вимикач розеток
Захист від перевантаження, від перепадів напруги
Номінальна напруга: 220 В
Робоча частота: 50 Гц
Сумарна потужність підключеного навантаження: ≤ 3520 Вт
Струм спрацьовування термозапобіжника: 16 А
Колір: сірий
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Товар повинен бути виготовлений  2025-2026 роках.
Всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами вживаються у значенні
«…. «або еквівалент».
Також всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні
«…. «або еквівалент»  для матеріально-технічного забезпечення тероборони.
[bookmark: _GoBack]Очікувана вартість предмета закупівлі складає 544000,00 грн. з ПДВ Придбання матеріально-технічного забезпечення для потреб територіальної оборони визначена відповідно до приблизної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275) виходячи з моніторингу цін на ринку та наданих комерційних пропозицій.
Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. 
