Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Шосткинської міської ради:
[bookmark: _GoBack]Код ДК 021:2015 44110000-4 – Конструкційні матеріали (Придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом - Матеріал для огорожі для створення матеріального резерву Шосткинської міської територіальної громади).
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно згідно затвердженої Номенклатури матеріального резерву Шосткинської міської територіальної громади та норм чинного законодавства і прописані в тендерній документації наступним чином:
Технічна специфікація

	
№
п/п
	Найменування
товару
	Од.вим.
	Кількість
	            Технічні характеристики

	1
	Секція огорожі «ЕКО КОЛОР» 200х50мм, 3,00мм/4,00мм, 2,03/2,50м оц+ПП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ (4 рифи)

	шт
	30
	Тип: зварна сітка
Вид: секція огорожі
Бренд: Інше
Матеріал: оцинкована сталь
Тип покриття: порошкова фарба
Комплектація: Зварна сітка
Колір: зелений (RAL 6005)
Довжина: 2500 мм
Висота: 3000 мм
Розмір вічка: 200х50мм мм
Товщина дроту:  не менше 4,5 мм

	2
	Кріплення секції 
огорожі зі стовпом 60х40мм «СТАНДАРТ КОЛОР» оц. + ПП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ
	шт
	190
	Висота, м: 2,5 м
Комплектація: заглушка торцева
Покриття: ППЛ (полімер)
Основне покриття: горячий цинк
Колір: зелений (RAL 6005)
Товщина стінки: не менше 4,0 мм
Тип кріплень: Классік
Розмір профілю: 60х40мм
Розрахункова к-ть кріплень: не меньше 3 шт
К-ть кріплень в комплекті: 5 шт

	3
	Стовп огорожі «СТАНДАРТ КОЛОР» 60х40мм/2,50м оц. + ПП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ


	шт
	36
	Висота, м: 2,5 м
Комплектація	: заглушка торцева
Покриття: ППЛ (полімер)
Основне покриття: горячий цинк
Колір: зелений (RAL 6005)
Товщина стінки: не менше 1,5мм
Тип кріплень: Классік
Розмір профілю: 60х40мм
Розрахункова к-ть кріплень: не меньше 3 шт
К-ть кріплень в комплекті: 5 шт

	4
	Хвіртка «ДУОС» 200х50мм, 5,00/4,00мм/5,00 2,00м/1,00м оц + ПП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ 2,70м/80х60мм/2,00мм 60х40мм/1,5мм

	шт
	2
	Ширина зі стовпами: 1,1 м
Додаткові характеристики: завіси 
регульовані, ручка нерж. + замок, секрет К-К, дверний доводчик – 1шт.
За типом відкриття: права
Основні характеристики Хвіртка 2080х1000 мм зовнішнє відкриття
Тип: зварна сітка
Вид: хвіртка
Матеріал: оцинкована сталь
Тип покриття: порошкова фарба
Комплектація: хвіртка, стовп в бетон 2500 мм – 2 шт., ручка – 2 шт., замок – 2 шт., петлі - 4  шт., 10 ключів
Колір: зелений
Розмір та вага
Висота: 2080 мм
Розмір вічка: 200Х50 мм
Товщина дроту:  не менше 4 мм
Діаметр прута: горизонтальний - 4 мм
Перетин прута: 4 мм




Товар повинен бути виготовлений у 2025 році.
Всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами вживаються у значенні
«…. «або еквівалент».
Також всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні
«…. «або еквівалент»  для створення матеріального резерву Шосткинської міської територіальної громади Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Шосткинської міської ради»
Очікувана вартість предмета закупівлі складає 80 000,00 грн. з ПДВ (Матеріал для огорожі для створення матеріального резерву
Шосткинської міської територіальної громади Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Шосткинської міської ради» і визначена відповідно до приблизної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275) виходячи з моніторингу цін на ринку.
Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. У Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Шосткинської міської ради» затверджено кошторис на 2025 рік в якому зокрема передбачаються видатки на конструкційні матеріали. Затвердженим кошторисом встановлені повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Шосткинської міської ради своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень
