Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Шосткинської міської ради:
Код ДК 021:2015 35810000-5 Індивідуальне обмундирування Шолом кулезахисний бойовий балістичний 1 класу захисту.
Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.
Технічна специфікація
	№п/п
	
Найменування
товару
	

Технічні характеристики

	
Кіл-ть, шт.

	1. 
	Шолом кулезахисний бойовий балістичний повнорозмірний 1 класу захисту «Каска-2М» 
(або еквівалент)( розмір
L-57-59 см)
	Вимоги до шоломів: Шолом 1 класу захисту який відповідає вимогам ДСТУ 8835:2019
1.Шолом складається з жорстокої обкантованої оболонки (ковпака) з покриттям; утримуючої системи з підбородком та фіксуючою пряжкою для регулювання; енергопоглинаючого амортизаційного пристрою (з’ємна демпферна система з енергопоглинаючих амортизаційних елементів) з дисковим регелятором ВОА для підгонки розміру шолома за об’ємом.
2. Рівень захисту згідно ДСТУ 8835:2019 – 1 класу 
3. Вага без урахування зовнішніх монтажних елементів – 1,45 -1,75 кг;
4. Шолом з закритими вухами;
5.  Витримує шкоду від вибухів, уламків, куль та їх рекошетів;
6. Аксесуари: зовнішній чохол, паспорт, сумка для перенесення та зберігання;
7. Колір – чорний;

Увага! При постачанні товару Постачальник зобов’язаний надати Протокол випробувань товару.
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	2
	Шолом кулезахисний бойовий балістичний повнорозмірний 1 класу захисту «Каска-2М» 
 (або еквівалент) (розмір 
XL-60-62 см
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Товар повинен бути виготовлений у 2025- 2026 роках.
Всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами вживаються у значенні
«…. «або еквівалент».
Також всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні
«…. «або еквівалент»  для створення матеріального резерву Шосткинської міської територіальної громади Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Шосткинської міської ради»
[bookmark: _GoBack]Очікувана вартість предмета закупівлі складає 257500,00 грн. (Шолом кулезахисний бойовий балістичний 1 класу захисту і визначена відповідно до приблизної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275) виходячи з моніторингу цін на ринку.
